下面由我来为大家进行现场演示。

首先看到大屏幕从左到右依次是温湿度传感器、阿尔杜伊诺、树莓派和我的电脑。

温湿度传感器监测温湿度，阿尔杜伊诺接收来自传感器的温湿度数据，接收到数据后再发送给树莓派，由树莓派来将数据进行整合！最后由云端系统也就是我的电脑进行实时的数据监测。

大家现在请看大屏幕，现场的这台电脑就充当了我们的云端系统。上面实时显示着我们会场的湿度与温度。

现在我对着传感器哈一口气……

可以看到现在的湿度已从原先的XX %上升为95 %，这就是我们的实时数据监控。谢谢大家。

不足之处望老师指正。桃上村技术扶贫攻坚，进行时!